ESYLUX / Внутреннее освещение / Аварийное освещение

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

ESYLUX SLD LEDi SC/C, подвесной монтаж
Аварийный светильник с 1 аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 32 м, подвесной монтаж, функция самоконтроля (SC), контакт Fail-Safe (открывается при ошибке)
Интерфейс пользователя: ИК-пульта ДУ
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Подвеска
Место монтажа: потолок
Примерные: Длина 360 mm x Ширина 55 мм x Высота/глубина 575 mm
Масса: 1316 g
Степень защиты: IP40
Класс защиты: I
Допустимая температура окружающей среды: 5 °C...+35 °C
Цвет: Алюминий
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Угол излучения: прямое
Номинальная мощность: 3 W

Длительность свечения: 3 h
Дальность распознавания (DIN EN): 32 m
Высота пиктограммы: 160 мм
Отображение соответствующего статуса: Со светодиодами
Автоматический автотест: да