ESYLUX / Внутреннее освещение / Аварийное освещение

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

ESYLUX SLC LEDi SC/C, настенный монтаж
Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 25 м (DIN), для настенного монтажа, функция самоконтроля (SC) и контакт с защитой от сбоев (размыкается при возникновении ошибки)
Интерфейс пользователя: ИК-пульта ДУ
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 300 mm x Ширина 70 мм x Высота/глубина 235 mm
Масса: 799 g
Степень защиты: IP40
Класс защиты: I
Допустимая температура окружающей среды: 5 °C...+35 °C
Цвет: Алюминий
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Угол излучения: прямое
Номинальная мощность: 3 W

Длительность свечения: 3 h
Дальность распознавания (DIN EN): 25 m
Высота пиктограммы: 125 мм
Отображение соответствующего статуса: Со светодиодами
Автоматический автотест: да