ESYLUX / Внутреннее освещение / Аварийное освещение

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM

ESYLUX SLF LEDi SC/C, накладной потолочный монтаж
Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч / 8 ч, дальность распознавания 30 м, монтаж на поверхность потолка, функция самоконтроля (SC)
Интерфейс пользователя: ИК-пульта ДУ
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: потолок
Примерные: Длина 306 mm x Ширина 72 мм x Высота/глубина 170 mm
Масса: 961 g
Степень защиты: IP54
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: 5 °C...+35 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Угол излучения: прямое
Номинальная мощность: 4 W
Световой поток: 65 lm
Светоотдача: 16 lm/W
Цветовая температура: 4000 K

Длительность свечения: 3 h
Дальность распознавания (DIN EN): 30 m
Высота пиктограммы: 150 мм
Отображение соответствующего статуса: Со светодиодами
Автоматический автотест: да