ESYLUX / Наружное освещение / Прожекторы

SUN OFL TR 3700 850 WH

ESYLUX OFL SUN LED 30W 5K белый
Светодиодный прожектор в высококачественном корпусе из литого алюминия
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 267 mm x Ширина 252 мм x Высота/глубина 86 mm
Масса: 1721 g
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Ударопрочность: IK08
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+50 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Рассеиватель: прозрачный
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 110 °
Номинальная мощность: 30 W
Световой поток: 3650 lm
Светоотдача: 121 lm/W
Цветовая температура: 5200 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 30000 h