ESYLUX / Автоматизация внутренних систем / Датчики присутствия и движения

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2

ESYLUX PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
Дизайнерский датчик присутствия DALI-2 с большой дальностью действия от 8 м в диаметре
Интерфейс пользователя: DALI
Система управления: DALI-2
Тип монтажа: Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
Место монтажа: потолок
Примерные: Высота/глубина 30 mm, Ø 104 mm
Монтажные размеры: Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm
Масса: 84 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: III
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха: 5-93 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Номинальное напряжение: 9,5 - 22,5 V DC
Угол обнаружения: 360°

диапазоном обнаружения поперек: Ø 8 m

диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 6 m

Угол охвата, диапазон обнаружения: Ø 4 m

Угол охвата: вплоть до 50 m²

Принят. Высота монтажа: 2,5 m

макс. Высота монтажа: 5 m

Яркость: 3–1000 lx

Постоянная регулировка освещения: нет