ESYLUX / Автоматизация наружных систем / Сумеречные выключатели

DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH

ESYLUX DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
Сумеречный выключатель для открытого монтажа с таймером для автоматического включения и выключения освещения
Интерфейс пользователя: ИК-пульта ДУ
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 108 mm x Ширина 92 mm x Высота/глубина 46 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 108 mm x Монтажная ширина: 92 mm x Глубина монтажа: 46 mm
Масса: 172 g
Степень защиты: IP55
Класс защиты: II
Ударопрочность: IK07
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха: 10-90 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

Яркость: 2 - 500 lx

Кол-во каналов освещения: 1Разрывная мощность, канал 1: 230 В / 50–60 Гц
2300 Вт / 10 А (cos phi = 1),
1150 ВА / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED