ESYLUX / Автоматизация внутренних систем / Датчики присутствия и движения

PD 360/24 Slave

ESYLUX PD 360/24 Slave
Ведомый датчик присутствия для увеличения угла охвата ведущего датчика присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
Место монтажа: потолок
Примерные: Высота/глубина 75 mm, Ø 140 mm
Монтажные размеры: Глубина монтажа: 15 мм, Ø 60 мм
Масса: 235 g
Степень защиты: IP 20 как версия для скрытого монтажа, IP 54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно)
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха: 5-95 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Угол обнаружения: 360°

диапазоном обнаружения поперек: Ø 24 м

диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 8 m

Угол охвата, диапазон обнаружения: Ø 6 m

Угол охвата: вплоть до 453 m²

Принят. Высота монтажа: 3 м

макс. Высота монтажа: 10 m

Постоянная регулировка освещения: нет

Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому: 0 s

Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому: 0 s