ESYLUX / Наружное освещение / Прожекторы

BASIC OFL TR 1000 840 BK

ESYLUX OFL BASIC LED 10W 4000K BK
Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 160 mm x Ширина 142 mm x Высота/глубина 28 mm
Масса: 459 g
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+40 °C
Цвет: черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Номинальное напряжение: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: прозрачный
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 120 °
Объединенный показатель дискомфорта: &lt; 30
Номинальная мощность: 10 W
Световой поток: 1000 lm
Светоотдача: 100 lm/W
Цветовая температура: 4100 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 40000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0