ESYLUX / Внутреннее освещение / Встраиваемые потолочные светильники

CELINE PNL 600 DDP TR 4600 8TW IP20 ELC

ESYLUX CELINE 600 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE
Светодиодный светильник с призматическим рассеивателем
Система управления: ELC (ESYLUX Light Control)
Тип монтажа: Вставить
Место монтажа: потолок
Примерные: Длина 593 mm x Ширина 593 mm x Высота/глубина 82,6 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 600 mm x Монтажная ширина: 600 mm x Глубина монтажа: 140 mm
Масса: 4742 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: III
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха: 5-93 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 42 V DC
Рассеиватель: прозрачный
Показатель слепящего действия: DDP (micro-prismatic)
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 90 °
Объединенный показатель дискомфорта: &le; 19
Номинальная мощность: 32 W
Световой поток: 4590 lm
Светоотдача: 143 lm/W
Цветовая температура: 2700 - 6500 K (Tunable White)
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 70000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0