ESYLUX / Внутреннее освещение / Аварийное освещение

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

ESYLUX SLX 14 LEDi Flat 24-230VA AC/DC
Указатели аварийного выхода для подключения централизованного бесперебойного питания/систем электроснабжения
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 328 mm x Ширина 108 mm x Высота/глубина 46 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 370 mm x Монтажная ширина: 115 mm x Глубина монтажа: 66 mm
Масса: 440 g
Степень защиты: IP54
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: 5 °C...+35 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Номинальное напряжение: 24 - 230 V AC
Угол излучения: прямое
Номинальная мощность: 3 W

Дальность распознавания (DIN EN): 14 m
Высота пиктограммы: 70 mm
Автоматический автотест: нет