ESYLUX / Автоматизация наружных систем / Датчик движения

MD 200, черный

ESYLUX MD 200, черный
Датчик движения с углом охвата 200° для удобного включения и выключения освещения
Интерфейс пользователя: Pегулятора
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 102 mm x Ширина 74 мм x Высота/глубина 81 mm
Масса: 178 g
Степень защиты: IP44
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха: 5-95 % без конденсата
Цвет: черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Угол обнаружения: 200°, датчик с горизонтальным вращением +/- 90°

диапазоном обнаружения поперек: Ø 20 м

диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 10 m

Угол охвата: вплоть до 175 m²

Принят. Высота монтажа: 2,5 м

макс. Высота монтажа: 2,5 m

Яркость: 3 - 2000 lx

Кол-во каналов освещения: 1

Постоянная регулировка освещения: нет

Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому: 0 s

Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому: 0 s

Разрывная мощность, канал 1: 230 В ~ 50 Гц,
1000 Вт/4,5 А (cos φ = 1),
500 Вт/А/2,25 А (cos φ = 0,5)