ESYLUX / Автоматизация внутренних систем / Датчики присутствия и движения

PD 360i/8 BASIC ELC

ESYLUX PD 360i/8 BASIC ELC
Датчик присутствия для ESYLUX Light Control с углом охвата 360° для потолочного монтажа
Интерфейс пользователя: ИК-управления с технологией "blue mode"
Система управления: ELC (ESYLUX Light Control)
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: потолок
Примерные: Высота/глубина 33 mm, Ø 101 mm
Масса: 84 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: III
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха: 5-93 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Номинальное напряжение: 9 - 22 V DC
Угол обнаружения: 360°

диапазоном обнаружения поперек: Ø 8 m

диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 6 m

Угол охвата, диапазон обнаружения: Ø 4 m

Угол охвата: вплоть до 50 m²

Принят. Высота монтажа: 3 m

макс. Высота монтажа: 5 m

Яркость: 5–2000 lx

Кол-во каналов освещения: 4

Кол-во каналов ОВК: 2

Постоянная регулировка освещения: да