ESYLUX / Внутреннее освещение / Аварийное освещение

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR

ESYLUX ELH C LED SC SM
Аварийный светильник с одним аккумулятором с периодом аварийного освещения 3 ч, для потолочного монтажа
Интерфейс пользователя: DALI
Система управления: DALI
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: потолок
Примерные: Длина 190 mm x Ширина 190 mm x Высота/глубина 44 mm
Масса: 1149 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: I
Допустимая температура окружающей среды: 5 °C...+35 °C
Относительная влажность воздуха: 5-95 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Угол излучения: прямое
Номинальная мощность: 4 W
Световой поток: 155 lm
Светоотдача: 38 lm/W
Цветовая температура: ок. 4500 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: > 75

Длительность свечения: 3 h
Отображение соответствующего статуса: Со светодиодами
Автоматический автотест: да