ESYLUX / Внутреннее освещение / Потолочные светильники

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

ESYLUX ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH DALI
Светодиодный потолочный светильник, 18Вт, для монтажа в потолок
Интерфейс пользователя: DALI
Система управления: DALI
Тип монтажа: Установка
Место монтажа: потолок
Примерные: Высота/глубина 25 mm, Ø 240 mm
Монтажные размеры: Глубина монтажа: 50 mm, Ø 225 mm
Масса: 1000 g
Степень защиты: IP20 / IP44 под потолком (встр.)
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -20 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха: 5-93 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: опал
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 110 °
Объединенный показатель дискомфорта: &le; 25
Номинальная мощность: 19 W
Световой поток: 1700 lm
Светоотдача: 89 lm/W
Цветовая температура: 3000 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 40000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0