ESYLUX / Наружное освещение / Прожекторы

BASIC OFL TR 5000 830 WH

ESYLUX OFL BASIC LED 50W 3000K WH
Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 252 mm x Ширина 240 mm x Высота/глубина 32 mm
Масса: 1099 g
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+40 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Номинальное напряжение: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: прозрачный
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 120 °
Объединенный показатель дискомфорта: &lt; 30
Номинальная мощность: 47 W
Световой поток: 5000 lm
Светоотдача: 106 lm/W
Цветовая температура: 3000 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 35000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0