ESYLUX / Внутреннее освещение / Подвесные светильники

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH

ESYLUX ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL AUTO DALI
Подвесной светодиодный светильник, мощность светодиодов 72 Вт, для освещения рабочих мест в офисах и переговорных комнатах с неслепящим прямым и отраженным светом
Интерфейс пользователя: ИК-пульта ДУ, DALI
Система управления: DALI
Тип монтажа: Подвеска
Место монтажа: потолок
Примерные: Длина 1206 mm x Ширина 166 mm x Высота/глубина 30 mm
Масса: 6040 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: I
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха: 5-93 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: прозрачный
Показатель слепящего действия: DDP (micro-prismatic)
Угол излучения: прямое/отраженное
Угол излучения: 80 °
Объединенный показатель дискомфорта: &le; 19
Номинальная мощность: 80 W
Световой поток: 8830 lm
Светоотдача: 110 lm/W
Цветовая температура: 4000 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 50000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG1
Угол обнаружения: 360°

диапазоном обнаружения поперек: Ø 3 m

диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 3 m

Угол охвата, диапазон обнаружения: Ø 2 m

Угол охвата: 7 m²

Постоянная регулировка освещения: да