ESYLUX / Внутреннее освещение / Светильники для влажных помещений

OLIVIA MPL 1565 OP 5000 840

ESYLUX OLIVIA 1565 50W 4K MILKY ON/OFF
Светодиодный светильник для влажных помещений с матовым рассеивателем
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: Потолок / стена
Примерные: Длина 1565 mm x Ширина 130 mm x Высота/глубина 88 mm
Масса: 2800 g
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Ударопрочность: IK08
Допустимая температура окружающей среды: -20 °C...+45 °C
Цвет: светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035
Номинальное напряжение: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: опал
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 180 °
Объединенный показатель дискомфорта: &le; 25
Номинальная мощность: 49 W
Световой поток: 4650 lm
Светоотдача: 94 lm/W
Цветовая температура: 4100 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 55000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 850 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0