ESYLUX / Внутреннее освещение / Настенные и потолочные светильники

ELLEN WCL 300 OP 1200 830 IP44 MD

ESYLUX ELLEN 300 IP44 12W 3K MILKY AUTO ON/OFF
Круглый светодиодный светильник
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: Потолок / стена
Примерные: Высота/глубина 95 mm, Ø 300 mm
Масса: 713 g
Степень защиты: IP44
Класс защиты: I
Ударопрочность: IK07
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+50 °C
Цвет: белый
Номинальное напряжение: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: опал
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 120 °
Объединенный показатель дискомфорта: &le; 22
Номинальная мощность: 11,5 W
Световой поток: 1250 lm
Светоотдача: 108 lm/W
Цветовая температура: 3100 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 60000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0
Угол обнаружения: 360°

диапазоном обнаружения поперек: Ø 20 m

диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 10 m

Угол охвата: 315 m²

Яркость: 2 - 50 lx