ESYLUX / Внутреннее освещение / Аварийное освещение

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

ESYLUX SLC LEDi SC/C, встроенный потолочный монтаж
Аварийный светильник с 1 аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 25 м, для встроенного монтажа в потолок, функция самоконтроля (SC), контакт Fail-Safe (открывается при ошибке)
Интерфейс пользователя: ИК-пульта ДУ
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Установка
Место монтажа: потолок
Примерные: Длина 355 mm x Ширина 115 мм x Высота/глубина 210 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 335 mm x Монтажная ширина: 95 mm x Глубина монтажа: 65 мм
Масса: 1158 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: I
Допустимая температура окружающей среды: 5 °C...+35 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Угол излучения: прямое
Номинальная мощность: 3 W

Длительность свечения: 3 h
Дальность распознавания (DIN EN): 25 m
Высота пиктограммы: 125 мм
Отображение соответствующего статуса: Со светодиодами
Автоматический автотест: да