ESYLUX / Наружное освещение / Настенные светильники

OL WL 200 OP 1700 850 BK

ESYLUX OL 200 LED 5K, черный
Дизайнерский светильник с корпусом из литого алюминия
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 205 mm x Ширина 184 мм x Высота/глубина 143 mm
Масса: 747 g
Степень защиты: IP55
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+50 °C
Цвет: черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Рассеиватель: опал
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 90 °
Номинальная мощность: 16,5 W
Световой поток: 1650 lm
Светоотдача: 100 lm/W
Цветовая температура: 5000 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 65000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C