ESYLUX / Внутреннее освещение / Встраиваемые потолочные светильники

STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20 DALI

ESYLUX STELLA 600 33W 4K MILKY 22 DALI
Светодиодный светильник с матовым рассеивателем
Интерфейс пользователя: DALI
Система управления: DALI
Тип монтажа: Вставить
Место монтажа: потолок
Примерные: Длина 595 mm x Ширина 595 мм x Высота/глубина 11 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 595 mm x Монтажная ширина: 595 mm x Глубина монтажа: 50 mm
Масса: 3390 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+50 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: опал
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 116 °
Объединенный показатель дискомфорта: &le; 22
Номинальная мощность: 36 W
Световой поток: 4000 lm
Светоотдача: 111 lm/W
Цветовая температура: 4300 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 40000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0